**EyeBeam Instalação passo-a-passo.**


O Softfone eyeBeam é um dos melhores do mercado, pois funciona em Internet Discada e qualquer tipo de Internet Banda Larga.

|  |
| --- |
| Atenção! Leia atentamente este documento, pois ele contém todas as informações necessárias para a correta instalação e configuração do softphone. |


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Como Configurar Minha Conta:**

Ao ser executado pela primeira vez o Eyebeam ira solicitar a chave de licença.



Aparecerá a tela de configurações abaixo:





Clique em "Cancelar".

Você pode alterar o SIP aqui:



Aparecerá a tela abaixo para a configuração SIP:





Clique em "Desbloquear".

Deve demorar um pouco até que o Eyebeam efetue o loginAparecerá a tela do softfone corretamente **"Ready"** e seu **"username".**



**Pronto!   
O Softfone eyeBeam está pronto para uso.**

**Ligações grátis entre usuários: Basta discar o número VoIP do usuário.**  
  
**Para ligações nacionais**(telefones fixos e celulares) disque: 0 + DDD + O Número do Telefone  
Exemplo: Para ligar para um número de São Paulo disque: 55 11 12345678

**Para ligações internacionais**(telefones fixos e celulares) disque: 00 + Código do País+ Código de área + Número do Telefone  
Exemplo: Para ligar para um número de Roma(Itália) disque: 00 39 612345678

Disca-se: 00(Ligação Internacional), 39(Código do País=Itália), 6(código de área=Roma), 1234-56-78(Número do telefone que você quer chamar).

**Tela inicial do EyeBeam**Quando o eyeBeam está corretamente conectado, sua tela inicial mostra:  
  
**Logged in: enter phone number  
Your number is: (aqui aparecerá o seu username que está conectado)   
  
Efetuando ligações**


|  |  |
| --- | --- |
| Para ligar disque o número do telefone e pressione a tecla verde: | voip |
|  |  |
| Para desligar a chamada pressione a tecla vermelha: | **voip** |





**Ligações grátis entre usuários: Basta discar o número VoIP do usuário.**  
  
**Para ligações nacionais**(telefones fixos e celulares) disque: 0 + DDD + O Número do Telefone  
Exemplo: Para ligar para um número de São Paulo disque: 01112345678

Disca-se: 0(Ligação Nacional), 11(DDD de São Paulo), 1234-56-78(Número do telefone que você quer chamar).  
  
**Para ligações internacionais**(telefones fixos e celulares) disque: 00 + Código do País+ Código de área + Número do Telefone  
Exemplo: Para ligar para um número de Roma(Itália) disque: 0039612345678

Disca-se: 00(Ligação Internacional), 39(Código do País=Itália), 6(código de área=Roma), 1234-56-78(Número do telefone que você quer chamar).  
  
  
**Atenção: Se você usar um ATA, após discar, pressione a tecla "#".(Use essa tecla "#" somente se você estiver usando um ATA), essa tecla faz com que o ATA reconheça que você já terminou de discar o número desejado.**  
  
  
**Teclas básicas:**

XFER - Tecla para transferência de chamada(Somente válida para Linha Virtual).  
HOLD - Tecla de espera. Usada para manter a pessoa na Linha, mas sem que ela escute sua voz.  
SECURE - Tecla para encriptografar a ligação.  
AA - Usada para atender automaticamente uma ligação que for recebida no softfone.  
AC - Auto conferência(sistema desabilitado para a plataforma VoIP).  
DND - Tecla de "não perturbe". Se pressionada, você não receberá ligações no softfone.  
CONF - Conferência(sistema desabilitado para a plataforma VoIP).   
FLASH - Permite também a liberação de tom de linha para discagem.  
REC - Tecla para a gravação em formato .WAV da conversação no computador.  
REDIAL - Tecla de rediscagem.  
MUTE - Tecla para deixar o fone "mudo". A pessoa do outro lado da linha não conseguirá ouvi-lo.  
SPEAKER PHONE - Tecla para a configuração do microfone.   
  
Erros na tela do eyeBeam? Veja como soluciona-los:   
  
Clique com o **"botão direito"** do mouse na tela do eyeBeam e clique em **"Settings"**:



Abrirá a tela abaixo de configurações:   
  
      

**Erros mais comuns:  
  
  
No SIP accounts are enabled**

**Erro:** Você não habilitou a conta SIP com seu username e senha.

**Solução:** Entre na tela de configuração como informado no tutorial acima e "Marque" a caixa "Enable this SIP account" e clique em "OK".

**Registration error: 401 - Unauthorized**

**Erro:** Seu firewall ou modem/roteador não liberou acesso à Internet ao eyeBeam.

**Solução:** Entre na tela de configuração como informado no tutorial acima e na aba “Topology” marque a caixa “Use local IP address” e em seguida em “OK” para confirmar.

**Registration error: 403 - Forbidden (Bad auth)**

**Erro:** Senha incorreta.

**Solução:** Entre na tela de configuração como informado no tutorial acima e certifique-se que inseriu sua senha correta e clique em "OK".

Se a sua senha tem letras maiúsculas e minúsculas, deverá usar exatamente como você recebeu no ato do seu cadastro. Não use as teclas   
CTRL c + CTRL V (Você pode estar copiando espaços em branco).

**Registration error: 404 - Not found**

**Erro:** Username incorreto.

**Solução:** Entre na tela de configuração como informado no tutorial acima e certifique-se que inseriu seu username correto(use o seu username e não o seu número VoIP) e clique em "OK".

Se o seu username tem letras maiúsculas e minúsculas, deverá usar exatamente como você recebeu no ato do seu cadastro. Não use as teclas   
CTRL c + CTRL V (Você pode estar copiando espaços em branco).

**Registration error: 408 - Request Timeout**

**Erro:** Nome do nosso proxy incorreto.

**Solução:** Entre na tela de configuração como informado no tutorial acima e certifique-se que inseriu o nome do nosso proxy corretamente e clique em "OK".

(Atenção: Temos vários proxies. Em cada cadastro você pode receber proxies diferentes. Portanto, confira em seu painel de usuário qual é o seu username, número VoIP, senha e o proxy a ser usado).